**调研邀请**

西昌市人民医院拟对西昌市人民医院关于对高压氧舱、手术用内窥镜等一批医疗设备维保服务项目（三次）开展市场调研，诚邀符合条件的供应商报名参加，具体情况如下：

**（一）项目概况**:

本次调研针对西昌市人民医院关于对高压氧舱、手术用内窥镜等一批医疗设备维保服务项目（三次），主要包括征集服务（技术）要求、报价、商务条款、公司资质、市场供给情况等内容。

维保设备清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **拟采购医疗设备维保服务名称** | **基本服务（技术）要求** | **数量/单位** | **维保服务时间** | **服务类型** | **备注** |
| 1 | 高压氧舱维保服务 | 1、安全阀、压力表需定期年检，如有相关表、阀检测不过，需及时更换。 | 1套 | 1年 | 全保 | 型号：YC3200  3200/20  厂家：潍坊华信氧业有限公司 |
| 2 | 手术用内窥镜维保服务 | 1、维修工程师定期上门对内窥镜做免费检测和技术咨询服务。  2、供应商维修设备提供的的配件为原厂全新配件。 | 手术室所有内窥镜 | 1年 | 全保 | 数量、型号、厂家详见附件一。 |
| 3 | 过氧化氢低温灭菌器维保服务 | 我院现有STERIS V-Pro maX过氧化氢低温灭菌器(以下简称“STERIS 低温灭菌器”)2台（序列号0335820-02&0335820-01）需采购维保服务；  **一、服务内容**  1、定期对设备进行保养维护。（每年至少2次）  2、供应商维修设备提供的配件为原厂全新配件。 | 2台 | 1年 | 全保 | 型号：Amscore V-PRO MAX  厂家：STERIS |
| 4 | 激光眼科诊断仪维保服务 | 1、提供所有零配件更换，供应商维修设备提供的配件为原厂配件。  2、提供定期设备维护保养每年至少2次。  3、保证所更换的备件为原厂备件,满足设备运行要求。 | 1台 | 3年 | 全保 | 型号：Spectralis OCT  厂家：德国海德堡公司 |

注：1、维保服务内容包括:（1）.所有人工、常规耗材、维修设备所有配件、定期巡检、维护保养所需耗材等所有费用。（2）.设备相关部件的检测费用、拆装费用、购买检测时未通过检测需要更换部件(压力表、安全阀等)的费用。(需检测的部件设备按国家要求定期检测,检测合格后方可使用)。

**附件一：**

**手术室所有内窥镜：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 数量 |
| 1 | 腹腔镜镜子成人 | 高清HD30度 | 迈瑞 | 1 |
| 2 | 腹腔镜镜子成人 | 高清HD30度 | 史赛克 | 2 |
| 3 | 腹腔镜镜子成人 | 4K30度 | 欧普曼迪 | 2 |
| 4 | 腹腔镜镜子成人 | 高清HD30度 | jimin | 2 |
| 5 | 腹腔镜镜子成人 | 高清HD30度 | 蛇牌 | 1 |
| 6 | 腹腔镜镜子小儿 | 高清HD30度 | 蛇牌 | 1 |
| 7 | 腹腔镜镜子小儿 | 高清HD30度 | 天松 | 2 |
| 8 | 输尿管镜 | 5度 10度 12度 | 狼牌 | 3 |
| 9 | 输尿管镜 | 0度 | 好克 | 2 |
| 10 | 等离子电切成套器械 |  | 奥林巴斯 | 1 |
| 11 | 等离子电切成套器械 |  | 司迈 | 1 |
| 12 | 刨削器成套器械 |  | 好克 | 1 |
| 13 | 刨削器镜子及刨刀 |  | 好克 | 1 |
| 14 | 膀胱镜成套器械 |  | 好克 | 2 |
| 15 | 超声刀换能器 |  | 强生 | 2 |
| 16 | 超声刀换能器 |  | 优力卡 | 2 |
| 17 | 腹腔镜成像系统及配件 | 1488 1188 | 史赛克 | 2 |
| 18 | 腹腔镜光源机及配件 | x 8000 | 史赛克 | 2 |
| 19 | 腹腔镜气腹机及配件 | 40L | 史赛克 | 2 |
| 20 | 腹腔镜成像系统及配件 | 4K荧光 | 欧普曼迪 | 1 |
| 21 | 腹腔镜光源机及配件 | 4K荧光 | 欧普曼迪 | 1 |
| 22 | 腹腔镜气腹机及配件 | JRQ-1 | 欧普曼迪 | 1 |
| 23 | 腹腔镜气腹机及配件 | 30L | jimin | 1 |
| 24 | 泌尿外科配套成像系统 |  | 奥林巴斯 | 1 |
| 25 | 泌尿外科配套成像系统 |  | 沈大 | 1 |
| 26 | 超生刀主机 | GEN11 | 强生 | 1 |
| 27 | 超生刀主机 | BBT-UT-3300 | 优力卡 | 1 |
| 28 | 椎间孔成像系统及配套器械 | Om-822c | 欧曼 | 1 |
| 29 | 显微镜 | s 88 | 蔡司 | 1 |
| 30 | 高速动力系统主机及配套器械 | GD670 T670YP | 蛇牌 | 2 |
| 31 | 耳鼻喉科专科配套器械 |  | 桐栌 | 7 |
| 32 | 耳鼻喉镜子 | 0度 30度 70度 | Sto r z | 3 |
| 33 | 耳鼻喉镜子 | 0度 | 狼牌 | 1 |
| 34 | 耳鼻喉镜子 | 0度 30度 70度 | 天松 | 4 |
| 35 | 耳鼻喉等离子主机及配件 | PLA-700 | 美创 | 1 |
| 36 | 耳鼻喉动力系统主机及配件 | IPC | 美敦力 | 1 |
| 37 | 耳鼻喉成像系统及配件 | TC300 | Storz | 1 |
| 38 | 腹腔镜配套器械 |  | 康基 | 4 |
| 39 | 腹腔镜配套器械 |  | 天松 | 6 |
| 40 | 腹腔镜配套器械 |  | 桐栌 | 10 |
| 41 | 手术无影灯字母灯 | Polaris600/600 Polaris100/200 | 德尔格 | 10 |
| 42 | 神经外科配套器械 |  | 蛇牌 | 10 |
| 43 | 神经外科配套器械 |  | 新华 | 12 |
| 44 | 超声骨刀 | DK-0-MVS |  | 1 |
| 45 | 刨削器 | YSB-｜｜｜ | 好克 | 1 |
| 46 | 高频手术系统 | VIO300D | 爱尔博 | 2 |
| 47 | 高频电刀 | VLO300S | 爱尔博 | 3 |
| 48 | 高频电刀 | CV-2000AI | 康威 | 1 |
| 49 | 等离子体发生器 | SM10 | 司迈 | 1 |
| 50 | 等离子体发生器 | WB91051c | 奥林巴斯 | 2 |

**（二）调研资格要求**

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

**（三）现场勘察时间：无。**

**（四）调研文件送达要求**：

调研活动的供应商于2024年12月25日至2024年12月31日（上午9:00-12:00下午2:30-5:00）内按照我方要求将调研申请文件递交至四川畅捷顺安招标代理有限公司，本次调研申请文件递交方式为两种，邮箱递交的，请邮箱发送至1365982534@qq.com（注：使用邮箱发送的调研申请文件需为逐页盖章扫描件一份、可编辑word文档一份，扫描件与word文档须一致）；现场递交的，请将纸质原件（加盖供应商鲜章）递交至西昌市航天大道二段宏达酒店A座6楼（航天大道二段公交车站旁）四川畅捷顺安招标代理有限公司。

联系人：沙女士

联系电话：17788688824

注：以上两种参与方式均需要提供供应商营业执照复印件、供应商单位介绍信原件（介绍信附注联系人电话及邮箱）及联系人身份证正反面复印件[加盖供应商单位公章（鲜章）。

**（五）、调研申请文件要求：**

调研文件需包含1、营业执照；2法定代表人委托书；3、服务（技术）要求；4、报价；5、商务条款；6、公司资质；7、履约验收方案、8、参加调研供应商是否为中小企业（提供中小企业声明函详见市场调研表）等，供应商认为与本次调研项目有关的履约验收方案资料由供应商自行提供。

2024年12月